{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["минимальный"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"минимальный","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,4,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Вариант 2"]
["Рекомендуемый перечень  минимально необходимого учебного оборудования с программным обеспечением для реализации ФГОС в начальной школе с численностью обучающихся от 20 до 100 детей"]
[]
["№ п/п","Наименование","Пояснение","Количество, шт."]
[1,"Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся","Увеличение:10х 60х 200х.\nПодсветка предметного столика: верхняя и нижняя. Подключение к компьютеру через USB порт. Матрица 500x300 точек. С микроскопом в комплект входят: пинцет, контейнер с крышкой для биообразцов, пипетка, комплект микропрепаратов для настройки микроскопа, руководство пользователя. Программное обеспечение позволяет сохранять статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения, изготавливать слайд-шоу из полученных изображений.",1]
[2,"Ноутбук учителя","Процессор двухядерный с тактовой частотой не менее 2,2 Гц. Кеш не менее 3 Мб. Чипсет Mobile Intel® HM55 Express Chipset. Оперативная память SODIMM DDR3-1333MHz, до 4GB, 2 слота. \nДисплей — технология LED, диагональ 14″, поддержка разрешения 1366×768, 16:9. Видеоконтроллер. Объем до  0,5GB, с поддержкой Microsoft DirectX® 10. \nЖесткий диск – 2.5″ SATA, объем не менее 320GB. Наличие привода оптических дисков DVD±RW. Встроенные динамики High Definition Audio.\nПорты ввода-вывода  \n    4 порта USB 2.0\n    1 внешний VGA-порт\n    1 выход на микрофон\n    1 выход на наушники\n    1 выход на RJ-45 LAN\n    1 выход на S/P DIF\n    1 eSATA-порт\n    1 HDMI output port\n    1 вход для питания\nВстроенные устройства  \n    10/100/1000 Mb Base-TX Ethernet LAN\n    1,3MPx видео-камера\n    56K факс-модем\n    беспроводной сетевой модуль Wi-Fi c поддержкой стандартов IEEE 802.11b/g\n    возможность установки Bluetooth v2.1 + EDR модуля\n    Card Reader 9-в-1, читающий карты MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC compatible / MS / MS Pro / MS Duo\nСлоты расширения  – Mini Card слот для WLAN Mini Card с интерфейсом PCIe\nИсточник питания  \n    сетевой блок питания 110-220В\n    aккумуляторная батарея Li-Ion\nРазмеры и вес – не более 2,3 кг\n",1]
[3,"Интерактивная доска 77\" с возможностью одновременной работы не менее 2 человек","Сенсорный экран. Возможность работы рукой и маркером. Возможность одновременной работы двух человек. Диагональ 195.6 см. Питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте) В/Гц. Потребляемая мощность 1.5 Вт.\nПринцип работы — резистивная технология. Размеры в рабочем положении 165.7 × 128.6 × 13 см. \nРазрешение 4000х4000 на прикосновение.\nРазмер рабочей поверхности 1565 х 1172 мм.\nТип интерактивного оборудования – доска прямой проекции",1]
[4,"Проектор","Тип устройства LCD x3. Реальное разрешение 1024x768.\nПроекция – размеры по диагонали от 0.76 до 7.62 м; отношение расстояния к размеру изображения 1.48:1 — 1.77:1; масштабирование оптическое 1.2x; диафрагма 1.58 — 1.72; фокусное расстояние 16.9 — 20.28 мм.\nКоличество встроенных громкоговорителей 1 x 1 Вт. Уровень шума не менее 37 дБ. Размеры (ШxВxГ) 295x77x228 мм. Вес 2.3 кг.\nТип лампы UHE. Срок службы лампы не менее 4000 часов. Срок службы лампы в экономичном режиме не менее 5000 часов. Количество ламп 2. Мощность лампы 200 Вт. \nКонтрастность изображения 2000:1. Световой поток не менее 2600 люмен. Световой поток в экономичном режиме не менее 2040 люмен. Коррекция трапецеидальных искажений вертикальная.\nПоддерживаемые системы вещания PAL, SECAM, NTSC. Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.\nВходы VGA, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио RCA. \nПорты USB (тип A), USB (тип B).",1]
[5,"Акустическая система (колонки)","Число каналов 2.0. Суммарная мощность 40 Вт. \nМатериал корпуса фронтальных колонок/саттелитов дерево. \nДиапазон воспроизводимых частот 40-20000 Гц.\nЛинейный вход (стерео). \nРазмеры фронтальных колонок 150x255x195 мм. \nМагнитное экранирование фронтальных колонок/саттелитов. Регулировка тембра НЧ/ВЧ. \nКоличество полос фронтальных колонок 2. \nМощность фронтальных колонок 20 Вт\nДиаметр динамиков фронтальных колонок 1x20, 1x115 мм.\nЦвет черный, серебро, орех.",1]
[6,"Офисный пакет","Microsoft Office Стандартный 2010 Academic, русская версия / OfficeStd 2010 RUS OLP NL Acdmc  Software Assurance или эквивалент",1]
[7,"Программное обеспечение Диск Win&Mac ИНТ ПервоЛого 3.0 или эквивалент","ПО + лицензия «Перволого»\nИнтегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего образования, направленная на поддержку освоения и развития грамотности, развития речи, освоения математических моделей, развития коммуникативных навыков и творческих способностей обучающихся.\nСодержит графический редактор (не менее 1000 цветов), текстовый редактор с автоматической проверкой орфографии, музыкальный редактор, встроенный справочник, допускает параллельные процессы и позволяет вставлять в работы обучающихся фрагменты аудио- и видеозаписей. \nРуководство для преподавателя в комплекте. Наличие методической Интернет-поддержки.",1]
[8,"Программное обеспечение УМК «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия», сетевая версия или эквивалент","ПО + лицензия (учебная среда начальной школы)",1]
[9,"Антивирус","Лицензия на 1 год",1]
[10,"Магнитная доска \"Числовая прямая\"","Пособие на магнитной основе для изучения нумерации и действий сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 100 с магнитными карточками и с методическими указаниями для учителя",1]
[11,"Комплект таблиц \"Русский язык\"",null,1]
[null,"ИТОГО:       183597,75"]
[]
["* Цены ориентировочные"]